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	Газета Администрации сельского поселения Черновка
муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области
	№27(710)
07 июля 2026 года




	ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  сельского поселения Черновка
                                                                    от 07.07.2026    №55       
[О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания в его составе) «Образование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства» в границах сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области]

  Рассмотрев обращение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 03.07.2026 в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2024 г. N 112Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания в его составе) «Образование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства» в границах сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  согласно прилагаемой схеме (приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемое задание на подготовку документации по планировке территории и задание на выполнение инженерных изысканий, указанной в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 2,3).
3. Установить, что подготовленная документация по планировке территории должна быть представлена в Администрацию сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области для утверждения в срок не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Предложения физических и (или) юридических лиц, касающиеся порядка, сроков подготовки и содержания документации по планировке территории, указанные в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в письменной форме в адрес Администрации Кинель-Черкасского района Самарской области по адресу: 446350, Самарская область, Кинель - Черкасский район, с. Кинель - Черкассы, ул. Красноармейская, д.73, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, либо по адресу электронной почты admkch_otdarhigrad@mail.ru, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Черновские вести" в течение трех дней со дня принятия настоящего Постановления и разместить на официальном сайте Администрации  Кинель-Черкасского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://kinel-cherkassy.ru в разделе «Градостроительство», в подразделе «Документация по планировке территорий».
6.	Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.	Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Черновка,  А.Е. Казаев
	

Приложение №1
Обзорная схема участка работ
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Приложение №2
Утверждено:
Постановлением Администрации
сельского поселения Черновка
Кинель-Черкасского района
Самарской области
от «07» 07. 2026 г. №55

Задание на разработку документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории в составе проекта планировки территории)
«Образование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства»
(далее – документация по планировке территории)

	№ п/п
	Наименование позиции
	Содержание

	1.
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории
	Проект планировки территории, содержащий в своем в составе проект межевания территории

	2.
	Инициатор подготовки документации по планировке территории
	Комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Самарской области

	3.
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	Средства бюджета Самарской области и бюджета муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области


	4.
	Вид и наименование планируемого к размещению линейного объекта и объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта, их основные характеристики 
	Территория, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории имеет следующие характеристики:
- ориентировочная площадь территории, в отношении которой осуществляется документация по планировке территории – 30 га;
- количество земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания территории подлежит уточнению по результатам разработки документации по планировке территории, но не менее 50 в соответствии с планируемой очередностью развития территории.

	5.
	Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территории которых осуществляется подготовка документации по планировке территории 
	Самарская область, Кинель-Черкасский муниципальный район, сельское поселение Черновка, с. Черновка


	6.
	Состав документации по планировке территории
	Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
· Чертеж или чертежи планировки территории;
· Положение о характеристиках планируемого развития территории;
· Положения об очередности планируемого развития территории (таблица).

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
· Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, муниципального округа, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
· Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
· Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
· Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
· Схему границ территорий объектов культурного наследия;
· Схему границ зон с особыми условиями использования территории
· Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
· Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
· Вариант планировочного решения застройки территории:
а) площади территорий общего пользования: площадей, улиц, проездов, набережных, пешеходных зон, озелененных  территорий общего пользования (сквер, бульвар, парк, сад).
б) площади территорий природного комплекса
(в целом и по видам территорий общего пользования);
· Варианты объемно-пространственных решений (без детализации фасадов) застройки территории.
· Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
· Обоснование очередности планируемого развития территории;
· Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
· Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
· Основные показатели планируемого развития территории – объекта разработки проекта планировки территории, в том числе: - минимальные и (или) максимальные показатели численности жителей и (или) численности занятых и (или) численности посетителей территории;
- минимальные и (или) максимальные показатели застройки территории, в том числе застройки:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения;
в) производственного назначения;
- минимальные показатели планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
а) объектов улично-дорожной сети;
б) сооружений для паркирования, хранения индивидуальных автомобилей;
в) иных объектов;
- максимальные показатели планируемых объемов инженерного обеспечения территории, включая объемы:
а) водопотребления;
б) водоотведения;
в) теплоснабжения;
г) электроснабжения;
д) топливоснабжения, в т. ч. газоснабжения.
- минимальные показатели обеспеченности населения:
а) расчетные показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по типам объектов);
б) озелененными рекреационными территориями общего пользования;
- показатели развития объектов социальной инфраструктуры                    в (по типам объектов).
· План красных линий;
· Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры;
· Схема очередности планируемого развития территории;
· Разбивочный чертеж красных линий;
· Альбом поперечных профилей улиц и дорог;
· Пояснительная записка.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя:
· Текстовую часть проекта межевания территории;
· Чертеж или чертежи межевания территории;
   
 Материалы по обоснованию проекта межевания территории       включают в себя:
·  Чертеж по обоснованию межевания территории; 
·  План фактического использования территории;
·  Вариант планировочного решения застройки территории;

	7.
	Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории
	Ориентировочная площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории: 300000 кв.м.


	8.
	Цель подготовки документации по планировке территории 
	· выделение элементов планировочной структуры;
· установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
· определение характеристик и очередности планируемого развития территории;
· определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
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	Приложение №3
Утверждено:
Постановлением Администрации
сельского поселения Черновка
Кинель-Черкасского района
Самарской области
от «07» 07.2026 г. №55





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий по объекту:
[Название]
	№ п/п
	Наименование
	Содержание разделов

	1 
	Наименование объекта
	[Название]
	2 
	Основание для выполнения комплекса инженерных изысканий
	Договор № Контракт №0342300000426000039 от 20.04.2026

	3 
	Стадия изысканий
	Для разработки проекта планировки и межевания территории

	4 
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с календарным планом 

	5 
	Местоположение и границы района (участка) строительства
	Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.п. Черновка

	6 
	Заказчик
	Комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района
446350, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, д.69

	7 
	Исполнитель
	ООО «Средневолжская землеустроительная компания» 
443090, г. Самарская область, г. Самара, Просека 5-я, д.95Б, помещение.1Н
эл. адрес: info@svzk.ru 

	8 
	Перечень видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории
	Для подготовки документации по планировке территории исполнителю выполнить собственными силами или с привлечением специализированной организации:
Инженерно-геодезические изыскания;
Инженерно-геологические изыскания;
Инженерно-экологические изыскания;
Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

	9 
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	До начала работ оформить акт допуска на выполнение работ. 

9.1 Инженерно-геодезические изыскания
9.1.1 При производстве инженерно-геодезических изысканий руководствоваться действующими нормативными документами (СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017), общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим заданием.
9.1.2 Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах по инженерным изысканиям должен быть аттестован на проводимые виды работ, в составе изыскательской партии согласно ПТБ-88 (п.1.3.10) должен быть аттестованный медицинский работник, обученный методам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, заболеваниях и мерам предосторожности от ядовитой флоры и фауны.
9.1.3 В процессе изысканий выполнить:
- сбор и обработку материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических и других материалов, данных и сведений;
- рекогносцировочное обследование территории изысканий;
- развитие съемочной геодезической сети;
- топографическую съемку местности в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5м.
9.1.4 Инженерно-геодезические изыскания выполнить в системе координат МСК-63, в Балтийской системе высот 1977 года.
9.1.5 Для создания ПВО использовать не менее 5-и пунктов ГГС в плане и по высоте.
9.1.6 По завершению полевых работ приложить акт, согласованный с представителями эксплуатирующих организаций о правильности нанесении и достоверности съемки подземных и надземных коммуникаций в отчет инженерных изысканий.
9.1.7 Проведение полевых инженерных изысканий выполнить с учетом требований федеральных законов и правил, регламентирующих безопасное ведение полевых работ.
9.1.8 По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составить технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017.
9.1.9 Топографическую съемку по результатам инженерных изысканий, в отчете предоставить в системе координат МСК-63, в Балтийской системе высот 1977 года, в формате AutoCAD (*.dwg)

9.2 Инженерно-геологические изыскания
9.2.1 Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 11-105-97, СП 47.13330.2016, СП 438.1325800.2019 и другими действующими нормативными документами.
9.2.2 Выполнить рекогносцировочное обследование местности и маршрутные наблюдения в районе места изыскательских работ согласно СП 11-105-97 (Часть I, пп.5.4, 5.5).
9.2.3 Указать уровень грунтовых вод, их характеристики по отношению к бетону нормальной плотности и к металлу, уровень возможного подъема в паводковый период.
9.2.4 Указать степень пучинистости грунтов, относительную деформацию пучения грунтов по ГОСТ 25100-2020.
9.2.5 Указать глубину промерзания грунтов.
9.2.6 Произвести исследование коррозийной активности грунтов, грунтовых вод в соответствии с ГОСТ 9.602-2016. Привести данные по удельному сопротивлению грунта.
9.2.7 Определить коррозионную агрессивность подземных вод и грунтов к бетону и металлическим конструкциям согласно СП 28.13330.2017.
9.2.8 Определить уровень сейсмической опасности территории на основании учета исходной (фоновой) сейсмичности, категории грунтов по сейсмическим свойствам. Исходную (фоновую) сейсмичность принять в соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования территории РФ. Расчетную сейсмическую активность в районе строительства принять по ближайшему населенному пункту по карте А ОСР-2015 СП 14.13330.2018.

9.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания
9.3.1 Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте, а также сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства.
9.3.2 Состав гидрометеорологических работ и расчетных гидрометеорологических характеристик определять в зависимости от вида и назначения сооружения, согласно СП 11-103-97 (п. 9), СП 438.1325800.2019 и с учетом гидрометеорологической изученности территории. Способ получения расчетных гидрометеорологических характеристик определять согласно СП 11-103-97 (приложение А).
9.3.3 Состав технического отчета по результатам инженерно- гидрометеорологические изысканий определять согласно СП 11-103-97 (пп. 4.37, 4.38) и СП 47.13330.2016.
9.3.4 Привести климатическую характеристику района выполнения работ согласно СП 131.13330.2025, СП 11-103-97 и других документов Росгидромета в сфере метеорологии и климатологии с предоставлением необходимой и достаточной информации для проектирования.
9.3.5 Привести границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос пересекаемых водных объектов.
9.3.6 Предоставить сведения по опасным гидрометеорологическим явлениям в районе работ.
9.3.7 Предоставить сведения по участкам, подверженным воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений.
9.3.8 При пересечении проектируемым объектом водных преград, необходимо указать гидрологические характеристики водных объектов, в том числе максимальные уровни и расходы 1%, 2%, 3%, 5%, 10% обеспеченности. На продольных профилях пересечений для проектирования переходов нанести горизонты высоких вод (УВВ) 1% и 10% обеспеченности.

9.4 Инженерно-экологические изыскания 
9.4.1 Инженерно-экологические изыскания выполнять согласно требованиям СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 438.1325800.2019. 
9.4.2 Отчет по инженерно-экологическим изысканиям должен содержать следующие материалы: 
– пояснительная записка; 
– текстовые приложения должны содержать копии заключений уполномоченных органов, протоколы лабораторных исследований, копии лицензий и аттестатов аккредитации лабораторий, проводящих химико-аналитические исследования, организации, выполняющей инженерно- экологические изыскания; 
– графические материалы (экологические, ландшафтные, почвенные и др.) представить в масштабах 1:50000-1:10000. 
9.4.3 В пояснительной записке учесть следующее: 
– изученность экологических условий; 
– характеристику природных и техногенных условий; 
– характеристику зон с особыми условиями использования территорий (особо охраняемые территории, зоны санитарной охраны, санитарно- защитные зоны и др.); 
– инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование проектируемого объекта, а также прилегающей территории; 
– маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; 
– лабораторные исследования (химические и микробиологические (при необходимости) анализы почв, химический анализ подземных и поверхностных вод (при их наличии).
– почвенно-растительные условия; 
– характеристику животного мира; 
– хозяйственное использование территории; 
– рекомендации по составу природоохранных мероприятий; 
– предложения и рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, организации производственного экологического мониторинга. 
9.4.4 Предоставить в отчете согласно СП 11-102-97 справки из соответствующих уполномоченных органов, в том числе: 
– о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений; 
– о наличии/отсутствии скотомогильников и биотермических ям на территории работ; 

	10 
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства
	Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 317.1325800.2017, СП 11-105-97, СП 438.1325800.2019.

	11 
	Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий
	Разработать программы:
- инженерно-геодезических;
- инженерно-геологических;
- инженерно- гидрометеорологических;
- инженерно-экологических изысканий.
В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений, исполнитель инженерных изысканий должен поставить в известность ГИПа о необходимости дополнительного изучения.
В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению работ, исполнители полевых изысканий должны поставить в известность руководителя проектных работ.
Проведение полевых инженерных изысканий выполнить с учетом требований федеральных законов и правил, регламентирующих безопасное ведение полевых работ.

	12 
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
	Материалы и результаты инженерных изысканий представить для размещения в информационной системе на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кинель-Черкасского района:
Информация в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf;
Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf;
Информация в векторной модели в обменных форматах xml и shp (в случае невозможности представления данных в указанных форматах могут быть использованы обменные форматы mif/mid, dwg и sxf).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 


Администрации 


 


сельского поселения Черновка


 


                                         


                           


от 07


.07.2026 


 


  


№55


       


 


[О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории с 


проектом межевания в его составе) «Образование


 


земельных участков, предоставляемых 


бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в 


муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не 


разграничена, в том числе для индивидуального жил


ищного строительства» в границах 


сельского поселения Черновка муниципального района Кинель


-


Черкасский Самарской 


области]


 


 


  


Рассмотрев обращение 


ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 03.07.2026


 


в 


соответствии с Градостроительным 


кодексом


 


Российской Федерации, Федеральным 


законом


 


от 6 


октября 2003 г. № 131


-


ФЗ "Об общих принципах орган


изации местного самоуправления в 


Российской Федерации", Правилами подготовки документации по планировке территории, 


подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 


исполнительной власти, исполнительных органов субъ


ектов Российской Федерации и органов 


местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке 


территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 


отдельных частей, признания отдельных частей тако


й документации не подлежащими применению, 


а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий 


исторических поселений федерального и регионального, утвержденными постановлением 


Правительства Российской Федерации от 2 феврал


я 2024 г. N 112Администрация сельского 


поселения Черновка муниципального района Кинель


-


Черкасский Самарской области 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


 


1. Подготовить документацию 


по планировке территории


 


(проект планировки территории с 


проектом межевания в его составе) «Образо


вание земельных участков, предоставляемых бесплатно 


в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в 


муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, 


в том числе для индивидуальног


о жилищного строительства» в границах сельского поселения 


Черновка муниципального района Кинель


-


Черкасский Самарской области  


согласно прилагаемой 


схеме (приложение № 1).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ    

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   Администрации    сельского поселения Черновка                                                                         от 07 .07.2026       №55           [О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории с  проектом межевания в его составе) «Образование   земельных участков, предоставляемых  бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в  муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не  разграничена, в том числе для индивидуального жил ищного строительства» в границах  сельского поселения Черновка муниципального района Кинель - Черкасский Самарской  области]        Рассмотрев обращение  ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 03.07.2026   в  соответствии с Градостроительным  кодексом   Российской Федерации, Федеральным  законом   от 6  октября 2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах орган изации местного самоуправления в  Российской Федерации", Правилами подготовки документации по планировке территории,  подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов  исполнительной власти, исполнительных органов субъ ектов Российской Федерации и органов  местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке  территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее  отдельных частей, признания отдельных частей тако й документации не подлежащими применению,  а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий  исторических поселений федерального и регионального, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 2 феврал я 2024 г. N 112Администрация сельского  поселения Черновка муниципального района Кинель - Черкасский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   1. Подготовить документацию  по планировке территории   (проект планировки территории с  проектом межевания в его составе) «Образо вание земельных участков, предоставляемых бесплатно  в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в  муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена,  в том числе для индивидуальног о жилищного строительства» в границах сельского поселения  Черновка муниципального района Кинель - Черкасский Самарской области   согласно прилагаемой  схеме (приложение № 1).  

Черновские   вести    

